Nawojowa 10.10.2019 r.

**Przedmiar robót: Droga „Wzmocnienie korpusu drogi gminnej – ul. Ks. Stanisława Kruczka poprzez wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej ”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP**  **Podstawa wyceny.** | **Wyszczególnienie robót** | **Jednostka miary**  **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Wartość** |
|  | Wyrównanie istniejącej podbudowy warstwowej na głęb. do 10 cm  Obmiar 155 m x 4 m = 620 m2 | 620 m2 |  |  |
|  | Ułożenie górnej warstwy podbudowy pod warstwy bitumiczne grub. 10 cm  Obmiar: 155 m x 4,00 m = 620 m2 | 620 m2 |  |  |
|  | Ułożenie warstwy mineralno – bitumicznej warstwa wiążąca grub. 4 cm  Obmiar:  155 m x 3,50 m = 542,50 m2 | 542,50 m2 |  |  |
|  | Ułożenie warstwy mineralno – bitumicznej warstwa ścieralna grub. 4 cm Obmiar: jw. 542,50 m2 | 542,50 m2 |  |  |
|  | Pobocze drogi. Uformowanie, uzupełnienie mieszanką z kruszywa łamanego, skropienie  Obmiar: 155 m x 2 x 0,75 m = 232,5 m2 | 232,50 m2 |  |  |
|  | Oczyszczenie i wyprofilowanie odwodnienia liniowego  Obmiar: 155 mb | 155 mb |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
|  | VAT 23 % |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |

Kosztorys opracował:

Inż. Kazimierz Kogut