Nawojowa 10.10.2019

**Przedmiar robót: „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej –**

**„ul Podgórska” na odcinku o długości 470 m.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP****Podstawa wyceny.** | **Wyszczególnienie robót** | **Jednostka miary****Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Wartość** |
|  | Wyrównanie istniejącej podbudowy warstwowej na głęb. do 10 cmObmiar 470 x 3,20 = 1 504 m2 | 1504,00 m2 |  |  |
|  | Ułożenie warstwy mineralno – bitumicznej warstwa wiążąca grub. 5 cmObmiar:Obmiar 470 x 3,20 = 1 504 m2 | 1504,00 m2 |  |  |
|  | Pobocze drogi. Uformowanie, uzupełnienie mieszanką z kruszywa łamanego, skropienie Obmiar: 470 x1,5 m =705,00 m2 | 705,00 m2 |  |  |
|  | Oczyszczenie i wyprofilowanie odwodnienia liniowegoObmiar: 470 m | 470,00 m |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
|  | VAT 23 % |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |

Kosztorys opracował:

Inż. Kazimierz Kogut