**Kosztorys Inwestorski: Droga Gminna – boczna od ul Leśnej**

**do osiedla mieszkaniowego (działka nr 129/5)**

Sekocenbud I kw. 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP  Podst wyc. | Wyszczególnienie robót | Jedn miary  Ilość | **Cena jednostkowa** | **Wartość** |
| 1. BCD | Wytyczenie osi drogi i zakresu robót w terenie  120 ,00 mb | 0,12 km |  |  |
| 1.  BCD  Str. 21/90 | Wykonanie koryta drogi w gruncie kat III-IV przy zjeździe z ulicy Leśnej  na dł.5,00 m z ponownym wykorzystaniem materiału z istniejącej podbudowy..  5,00 x 4,50 x 0,25 = 5,62 m3 | 5,62 m3 |  |  |
| 2.  BCD  str 32/279 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm warstwa górna grub. 15 cm wraz z zagęszczeniem,  Obmiar: 120.00 x 4,00 = 480,00 m2 | 480,00 m2 |  |  |
| 3.  BCD  Str. 32/1457 | Wykonanie zjazdów podbudowa z kruszywa łamanego grub. 25 cm – do istniejących parcel (3 zjazdy)  5,00 x 1,00 x 3szt = 15,00 m2 | 15,00 m2 |  |  |
| 4.BCD  Str 40/415 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca grub. 4 cm  Obmiar 120,00 x 3,50 m + 3 zjazdy 18,00 m2 = 438,00 m2 | 438,00 m2 |  |  |
| 5.BCD  Str 40/426 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grub.4 cm  Obmiar jw. 420,00 m2 + 3 zjazdy 18,00 m2 = 438,00 m2 | 438,00 m2 |  |  |
| 6.BCD  Str41/449 | Pobocze z mieszanki: kliniec + destrukt  asfaltowy na całej długości drogi  (120,00 x 0,25) x 2 strony = 60,00 m2 | 60,00 m2 |  |  |
| 7. BCD  43/487 | Wyrównanie (plantowanie) poboczy ziemnych  120.00 x 2,00 = 240,00 m2 | 240,00 m2 |  |  |
| 8. BRI  Str.22/333 | Montaż pokrywy żeliwnej do zasuwy (wodociąg). Szt. 1 | Szt. 1 |  |  |
|  | **Razem** |  |  |  |
|  | **VAT 23 %** |  |  |  |
|  | **Razem** |  |  |  |

Kosztorys opracował:

Inż. Kazimierz Kogut