Nawojowa 12.11.2021 r

**Przedmiar robót na wykonanie odwodnienia wzdłuż drogi gminnej Moczurki – Stajanie w Żeleźnikowej Małej**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP  Podstawa | Podstawa wyceny  Obmiar | J.m. | ilość | Cena jednostk. | Wartość |
| Kalkulacja własna | Ułożenie korytek betonowych na długości 50 metrów o wymiarach dł. 50 x szer. 38 x wys. 30 cm na podbudowie żwirowej i betonie z wypełnieniem spoin cementem  Ilość: 100 sztuk | szt. | 100,00 |  |  |
| Kalkulacja własna | Uzupełnienie nawierzchni pobocza z tłucznia kamiennego wzdłuż ułożonych korytek o szer. do 50 cm i grub. do 15 cm  Obmiar 50 m x 0,50 = 25,0 m2 | m2 | 25,0 |  |  |
| Kalkulacja własna | Rozebranie podbudowy pobocza z kruszywa łamanego lub naturalnego na szerokości 50 cm i grubości do 15 cm  Obmiar: 50 m x 0,50 = 25,0 m2 | m2 | 25,00 |  |  |
| Kalkulacja własna | Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie: warstwa grub. 15 cm  Obmiar jw: 25,00 m2 | m2 | 25,00 |  |  |
| Kalkulacja własna | Umocnienie i wyprofilowanie skarp odwodnienia kratą betonową o wym. 60cm x 90 cm  Obmiar: 50 m x 0,90m = 45 m2 | m2 | 45,00 |  |  |
| Kalkulacja własna | Wykonanie studzienki na wlocie przepustu o wymiarach 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m z pokrywą betonową  Sztuk: 1 | szt. | 1 |  |  |
|  | Razem netto |  |  |  |  |
|  | VAT – 23% |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |

Kosztorys opracował:

Ronald Ciborowski

Inspektor UG Nawojowa